\newacronym{ahci}{AHCI}{Advanced Host Controller Interface}
\newacronym{sata}{SATA}{Serial ATA}
\newacronym{pata}{PATA}{Parallel ATA}
\newacronym{ata}{ATA}{AT Attachment}
\newacronym{atapi}{ATAPI}{AT Attachment Packet Interface}
\newacronym{acs}{ACS}{ATA Command Set}
\newacronym{lba}{LBA}{Logical Block Address}
\newacronym{hba}{HBA}{Host Bus Adapter}
\newacronym{fis}{FIS}{Frame Information Structure}
\newacronym{rfis}{RFIS}{Received FIS}
\newacronym{fat}{FAT}{File Allocation Table}
\newacronym{cam}{CAM}{Common Access Method}
\newacronym{sim}{SIM}{SCSI Interface Module}
\newacronym{prd}{PRD}{Physical Region Descriptor}
\newacronym{fsis}{FSIS}{Filesystem Information Sector}
\newacronym{bar}{BAR}{Base Address Register}
\newacronym{pci}{PCI}{Peripheral Component Interconnect}
\newacronym{ascii}{ASCII}{American Standard Code for Information Interchange}
\newacronym{scsi}{SCSI}{Small Computer System Interface}
\newacronym{idc}{IDC}{Inter-Domain Communication}
\newacronym{rpc}{RPC}{Remote Procedure Call}
\newacronym{vfs}{VFS}{Virtual Filesystem}
\newacronym{piix}{PIIX}{PCI IDE ISA Xcelerator}
\newacronym{ich}{ICH}{I/O Controller Hub}
\newacronym{dma}{DMA}{Direct Memory Access}
\newacronym{lru}{LRU}{Least-recently used}
\newacronym{skb}{SKB}{System Knowledgebase}
\newacronym{ncq}{NCQ}{Native Command Queueing}
